|  |
| --- |
| **Объявление 23.08.2021-27.08.2021г на закуп способом запроса ценовых предложений** |
|  | 23.08.2021г. |  |  |  |  |
| наименование и адрес заказчика | КГП "Центральная районная больница с.Актогай" |  |  |  |
|  | Карагандинская область с, Актогай Оразалина, 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота**  | **Наименование**  |  | **Кол-во** | **Стоимость (тенге)** | **Общая сумма**  | **Условия поставки** | **Сроки поставки**  | **Место поставки**  | **Условия оплаты**  |
| 1 | Магнитотерапевтический аппарат, малогабаритный, предназначен для оказания терапевтического воздействия на организм человека импульсным бегущим магнитным полемДля электропитания используется сеть переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 220В  или 230В. | шт |  1  | 60 000 | 60 000 | DDP | 20 календарных дней | с.Актогай, КГП «Центральная больница с.о Актогай» Управления здравоохранения Карагандинской области | по факту поставки товара |
|  |  |  |  |  | **60000,00** |  |  |  |  |

**Техническая спецификация**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Критерии** | **Описание** |
| **1** | **Наименование медицинской техники (далее – МТ)***(в соответствии с государственным реестром МТ)* | Алмаг 01  |
| **2** | **Наименование МТ, относящейся к средствам измерения**(*с указанием модели, наименования производителя, страны)* | Не относится |
| **3** | **Требования к комплектации** | *№**п/п* | *Наименование комплектующего к МТ* *(в соответствии с государственным реестром МТ )* | *Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ* | *Требуемое количество**(с указанием единицы измерения)* |
| *Основные комплектующие* |
| 1 | Основной блок  | Магнитотерапевтический аппарат, малогабаритный, предназначен для оказания терапевтического воздействия на организм человека импульсным бегущим магнитным полемДля электропитания используется сеть переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 220В  или 230В.Потребляемая мощность аппарата, не более 35 ВА.Масса аппарата не более 0,62 кг.Габаритные размеры аппарата: электронного блока – 137х60х45 мм; узла воздействия (одной из катушек) – 15х90 мм.Примечание: предельные отклонения ±3%.Количество узлов воздействия – 4.Амплитудное значение магнитной индукции на рабочей поверхности (обе плоские стороны) катушки-индуктора катушечной группы аппарата составляет (20±6) мТл.Длительность импульса составляет 1,5-2,5 мс.Частота следования импульсов магнитного поля в каждой из катушек - 6 Гц.Включение аппарата  в сеть сопровождается световой сигнализацией. Аппарат работает в повторно–кратковременном режиме в течение 6 часов: время работы (22±1) мин., перерыв 10 мин. Автоматическое отключение через 22 минуты.Наружные поверхности аппарата устойчивы к дезинфекции химическим методом: 3% раствором перекиси водорода с 0,5% моющего средства типа «Лотос» или 1% раствором хлорамина.Средняя наработка на отказ – не менее 1000 часов.Средний срок службы  – пять лет.**В комплект входят:**аппарат **АЛМАГ-01**;индикатор магнитного поля;элементы крепления;руководство по эксплуатации. | 1 |
|  |  |  |  |
| *Дополнительные комплектующие* |
| *Расходные материалы и изнашиваемые узлы:* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **4** | **Требования к условиям эксплуатации** | Устройство не требует каких-либо специальных условий окружающей среды, но должно строго использоваться в помещении.   |
| **5** | **Условия осуществления поставки МТ** *(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP: КГП  |
| **6** | **Срок поставки МТ и место дислокации**  | 20 календарных дней |
| **7** | **Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц** | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 12 месяцев *(на весь срок лизинга).* Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей;- замене или восстановлении отдельных частей МТ;- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |

**4.** Место представления документов и окончательный срок подачи ценовых предложений: Ценовые предложения потенциальных поставщиков, запечатанные в конверты, представляются по адресу: Карагандинская область, с о.,Актогай ул. Оразалина , 1, с 23 августа 2021 г. до 14. ч 30 мин. 27 августа 2021 г.

**5.** Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: вскрытие конвертов с ценовыми предложениями потенциальных поставщиков в 15 ч. 40 мин. 27 августа 2021 г. по адресу: Карагандинская область, с.о Актогай, ул Оразалина, 1.