|  |
| --- |
| **Объявление 23.08.2021-27.08.2021г на закуп способом запроса ценовых предложений** |
|  | 23.08.2021г. |  |  |  |  |
| наименование и адрес заказчика | КГП "Центральная районная больница с.о Актогай" |  |  |  |
|  | Карагандинская область с,о Актогай Оразалина, 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота**  | **Наименование**  |  | **Кол-во** | **Стоимость (тенге)** | **Общая сумма**  | **Условия поставки** | **Сроки поставки**  | **Место поставки**  | **Условия оплаты**  |
| 1 | **Гальванизатор Поток-1** | шт |  1  | 119 000 | 119 000 | DDP | 20 календарных дней | с.Актогай, КГП «Центральная больница с.о Актогай» Управления здравоохранения Карагандинской области | по факту поставки товара |
|  |  |  |  |  | **119 000** |  |  |  |  |

**Техническая спецификация**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Критерии** | **Описание** |
| **1** | **Наименование медицинской техники (далее – МТ)***(в соответствии с государственным реестром МТ)* | **Гальванизатор Поток-1** |
| **2** | **Наименование МТ, относящейся к средствам измерения**(*с указанием модели, наименования производителя, страны)* | Не относится |
| **3** | **Требования к комплектации** | *№**п/п* | *Наименование комплектующего к МТ* *(в соответствии с государственным реестром МТ )* | *Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ* | *Требуемое количество**(с указанием единицы измерения)* |
| *Основные комплектующие* |
| 1 | Основной блок  | Технические характеристики физиотерапевтической аппаратуры Электротерапия Максимальный ток в цепи пациента, мА 50Диапазон регулирования тока, мА 0…5;0…50Коэффициент пульсаций тока в цепи пациента, % 0,5Виды электродов свинцовые (свинцовая пластина 200х500), углетканевые (разнообразной формы, до 15 шт., по дополнительной заявке)Питание от сети переменного тока 50 Гц, 220ВПотребляемая от сети мощность, ВА 11Исполнение аппарата переносной, настольныйГабаритные размеры, мм 155x186x72Масса, кг 1 | 1 |
|  |  |  |  |
| *Дополнительные комплектующие* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Расходные материалы и изнашиваемые узлы:* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **4** | **Требования к условиям эксплуатации** | Устройство не требует каких-либо специальных условий окружающей среды, но должно строго использоваться в помещении.   |
| **5** | **Условия осуществления поставки МТ** *(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP: КГП  |
| **6** | **Срок поставки МТ и место дислокации**  | 20 календарных дней |
| **7** | **Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц** | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 12 месяцев *(на весь срок лизинга).* Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей;- замене или восстановлении отдельных частей МТ;- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |

**4.** Место представления документов и окончательный срок подачи ценовых предложений: Ценовые предложения потенциальных поставщиков, запечатанные в конверты, представляются по адресу: Карагандинская область, с о.,Актогай ул. Оразалина , 1, с 23 августа 2021 г. до 14. ч 30 мин. 27 августа 2021 г.

**5.** Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: вскрытие конвертов с ценовыми предложениями потенциальных поставщиков в 15 ч. 40 мин. 27 августа 2021 г. по адресу: Карагандинская область, с.о Актогай, ул Оразалина, 1.